L’update 2.0.0 può essere eseguito solo a partire dalla versione 1.2.0. Non funziona se si parte dalla versione 1.1.1. I dispositivi con versione 1.1.1 che vogliono essere aggiornati a 2.0.0 dovranno prima essere aggiornati a 1.2.0.

Per la produzione, la versione con bootloader da programmare è la 2.0.0B che deve essere distribuita come archivio protetto da password. La password è: 200B-binary-produzione@essediesse



